|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  | **TD-18-8** |  |
|  |  |  |
|  | ROLLER CONVEYOR DRIVE | 10-52888 |
|  | ROLLER CONVEYOR IDLER | 10-52890 |
|  | BELT, CONVEYOR, TEFLON COATED | 10-52905 |
|  | BLOCK, HEATER | 10-52944 |
|  | KNOB, AIR LEVER | 10-52992 |
|  | BEARING, CONVEYOR DRIVE | 560-70-21 |
|  | CIRCUIT BREAKER, 2P 40A 25 | 610-70-04 |
|  | MOTOR, 220VAC 60 Hz. - CCW | 615-22-35 |
|  | MOTOR, 220VAC 60 Hz. - CW | 615-22-36 |
|  | COOLING FAN, CW | 620-40-05 |
|  | COOLING FAN, CCW | 620-42-05 |
|  | WHEEL, BLOWER CCW | 620-52-08 |
|  | WHEEL, BLOWER CW | 620-52-10 |
|  | SCREEN, BLOWER INLET | 620-64-12 |
|  | INDICATOR LIGHT, RED | 625-60-29 |
|  | INDICATOR LIGHT, GREEN | 625-60-30 |
|  | HEATER TUBULAR 2000 Watt | 640-60-69 |
|  |  |  |

 |