|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  |  |  | |  | **TD-18-8** |  | |  |  |  | |  | ROLLER CONVEYOR DRIVE | 10-52888 | |  | ROLLER CONVEYOR IDLER | 10-52890 | |  | BELT, CONVEYOR, TEFLON COATED | 10-52905 | |  | BLOCK, HEATER | 10-52944 | |  | KNOB, AIR LEVER | 10-52992 | |  | BEARING, CONVEYOR DRIVE | 560-70-21 | |  | CIRCUIT BREAKER, 2P 40A 25 | 610-70-04 | |  | MOTOR, 220VAC 60 Hz. - CCW | 615-22-35 | |  | MOTOR, 220VAC 60 Hz. - CW | 615-22-36 | |  | COOLING FAN, CW | 620-40-05 | |  | COOLING FAN, CCW | 620-42-05 | |  | WHEEL, BLOWER CCW | 620-52-08 | |  | WHEEL, BLOWER CW | 620-52-10 | |  | SCREEN, BLOWER INLET | 620-64-12 | |  | INDICATOR LIGHT, RED | 625-60-29 | |  | INDICATOR LIGHT, GREEN | 625-60-30 | |  | HEATER TUBULAR 2000 Watt | 640-60-69 | |  |  |  | |